[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.28
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu 	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 mm, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
ab=Polkowice ul. Kminkowa, dz. nr ew. 675/14, 675/24, 675/26, 675/28, 826/134, obręb 0004 Polkowice Jednostka ewidencyjna 021604 _4 Polkowice - miasto
ni=Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp z o.o.
ai=ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
br=Sanitarna - sieci wod. kan.
kln=Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień1310  45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody1310  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu 	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=30.32

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4365

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 mm kl. III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0213

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 mm kl. III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5488

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=beton zwykły kl. B 10	0
id=2370601	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą skrzyniową 16 t (1)	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.9982

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0874

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0761

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6244

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0083

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cynkowa 60 % szara mat.	0
id=1511800	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Filtr siatkowy Dn 125 mm.	0
id=5809990	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=hydrant żeliwny nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania o śr. 80 mm ze stali nierdzewnej	0
id=5880099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kineta studzienki z PE 1000	0
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm	0
id=1341201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=225.3736

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm	0
id=5891200	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Kolano 90 st. bose z PE100, SDR 11, fi 160mm	0
id=5642912	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 150 mm	0
id=5682699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 90 mm	0
id=5682699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm	0
id=5148999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2836

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=konstrukcja podwieszeń l=4,0m	0
id=6629999	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=13.9298

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 (1)	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=34.6287

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=koszt obsługi geodezyjnej	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0355

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1800 mm	0
id=5420001	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=króciec żeliwny 2 kołnierzowy  o śr. 80 mm, L=0,5 m	0
id=5242399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1418

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe- trójnik 150/150  mm	0
id=5249998	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe- trójnik redukcyjny 125/50/125 mm	0
id=5249997	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - króciec FF Dn 125 mm L- 500 mm.	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - zwężka 150/125 mm .	0
id=5249998	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=łączniki rurowo-kolnierzowe o śr. 160 mm	0
id=5230499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.966

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.96

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=obudowy do zasuw o śr. 150 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=opłata za składowanie ziemi z wykopów - koszt utylizacji	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=319.49

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=organizacja ruchu	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2634

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=387.8204

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=pierścień odciążający żelbetowy	0
id=2370699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=pierścień PP wznoszący 1000/1000	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=płozy	0
id=5230499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=pokrywa żeliwna D400	0
id=6330599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1800 mm	0
id=5470898	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Reduktor ciśnienia Dn 125 mm.	0
id=5809991	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=2671.3693

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.96

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R'	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=-2.16

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 160/14,6mm	0
id=5603049	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=278.97

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 90/8,2mm	0
id=5603046	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=rury PVC z wydłużonym kielicem, kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=275.4

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.127

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=rury stalowe typ S przewodowe ogólnego przeznaczenia,zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania szczelności,z końcami gładkimi,bez zabezpieczenia przed korozją ze stali 10BX śr.57.0/3.5 mm	0
id=5080503	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=rury z polietylenu twardego PE o śr.nom. 315 mm	0
id=5630799	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8919

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.469

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=138.9782

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.37

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.88

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=18.6769

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.84

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zaworów	0
id=5891299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=skrzynki żeliwne uliczne do zasuw wodnych	0
id=5891111	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0576

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=11.426

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=stożek PP 1000/600	0
id=6333399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39999	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm	0
id=6800909	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.643

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.71

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.92

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.35

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-20 ocynk.	0
id=6802509	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.68

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=tabliczki do oznakowania wodociągu	0
id=6321900	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu z wkladką metalową	0
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=283.5

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=trójniki kołnierzowe, ciśnieniowa PE, PEHD z odejściem kolnierzowym o śr.zewnętrznej 160x90 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2836

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 160 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 90 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=109.4993

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=uszczelki gumowe o śr. do 50 mm	0
id=5615099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie'	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych .	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 150 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. do 125 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej 150 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej 90 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.309

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.268

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna	0
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=215.4753

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=zajęcie pasa drogowego	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=zamknięcie końcówek rur manszetami EPDM o śr. 315 mm	0
id=2370699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7'	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=-0.02

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe o śr. 150 mm	0
id=5811000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zawrór napowierzająco-odpowierzający 50 mm	0
id=5809915	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm	0
id=72551	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.72

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow. 140 do 280 mm	0
id=72553	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=25.6

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.83

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.09

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=10.6814

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=żwir sortowany	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.76

[RMS ZEST 89]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Sieci wod. kan.
wa=0
kn=0	0	0
id=527
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna CPV 45231300-8
wa=0
kn=0	0	0
id=528
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.27
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	270/1000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 42]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1685

[RMS 56]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[POZYCJA]
id=492
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-08	1	0202-08		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=175.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=175.5	1	40.5+135					

[RMS 42]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8515

[RMS 23]
nz=0.0436	0	0.0436
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6518

[RMS 51]
nz=0.174	0	0.174
np=1
wa=0
wb=0
il=30.537

[POZYCJA]
id=494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=175.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=175.5	1	175,50					

[RMS 51]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=45.8055

[POZYCJA]
id=493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-03	1	0210-03		0
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV1310 SR5-SR6: SR6-SR9: SR9-SR11
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=436.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=436.95	1	(45*2.56+135*2.39+90*1.94)-175,5					

[RMS 42]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=125.4046

[RMS 22]
nz=0.0503	0	0.0503
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9786

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		0
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	270*1.0*0.2					

[RMS 42]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[POZYCJA]
id=394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=40.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	270*0.15					

[RMS 42]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=78.165

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=49.41

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=28.755

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=126.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=126.9	1	270*0.5-8,1					

[RMS 42]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=230.958

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=154.818

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=85.023

[POZYCJA]
id=346
pd=						0
na=Opłata za składowanie ziemi z wykopów - koszt utylizacji
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=175.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=175.5	1	175,50					

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=175.5

[POZYCJA]
id=295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		0
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=490.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=490.95	1	436,95+54					

[RMS 42]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0
il=111.4457

[RMS 71]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=67.7511

[RMS 57]
nz=0.0144	0	0.0144
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0697

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		0
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1305.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1305.9	1	45*(2.56+0.15)*2+135*(2.39+0.15)*2+90*(1.94+0.15)*2					

[RMS 42]
nz=0.475	0	0.475
np=1
wa=0
wb=0
il=620.3025

[RMS 35]
nz=0.0007	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9141

[RMS 3]
nz=0.0011	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4365

[RMS 9]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1753

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=156.708

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		0
na=Kanały z rur PVC litych klasy S z wydłużonym kielichem. łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270					

[RMS 42]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=275.4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=2.808

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		0
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 11]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 78]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.46

[RMS 44]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 89]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.32

[POZYCJA]
id=417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  o sr. 1000 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 42]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.52

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 72]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 37]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=520
pd=Zeszyt WACETOB		S 219 1400-12		S 219 1400-12		0
na=Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 315 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 42]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 48]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 89]
nz=10.4	0	10.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 87]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[POZYCJA]
id=521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1210-01	4	1210-01		0
na=Zamknięcie końcówek rur manszetami EPDM o śr. 250 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 38]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 89]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=524
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		0
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 21]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 60]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 87]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[POZYCJA]
id=526
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		0
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 87]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[ELEMENT 2]
na=Sieć wodociągowa CPV 45232150-8
wa=0
kn=0	0	0
id=529
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.284
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.284	1	(273,5+10)/1000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 42]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7327

[RMS 56]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[POZYCJA]
id=495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-08	1	0202-08		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=143.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=143.99	1	143,99					

[RMS 42]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0305

[RMS 23]
nz=0.0436	0	0.0436
np=1
wa=0
wb=0
il=6.278

[RMS 51]
nz=0.174	0	0.174
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0543

[POZYCJA]
id=510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=143.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=143.99	1	143,99					

[RMS 51]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5814

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		0
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=51.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=51.03	1	(273,5+10)*0.9*0.2					

[RMS 42]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=153.09

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-03	1	0210-03		0
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=251.493
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=251.493	1	(273.5*0.9*1.55+10*0.9*1.55)-143,99					

[RMS 42]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=72.1785

[RMS 22]
nz=0.0503	0	0.0503
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6501

[POZYCJA]
id=291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=38.273
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38.273	1	(273,5+10)*0.9*0.15					

[RMS 42]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=73.8669

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=46.6931

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=27.1738

[POZYCJA]
id=292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		0
na=Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=111.229
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=111.229	1	(273.5*0.9*0.46+10*0.9*0.39)-(5,47+0.04)					

[RMS 42]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=202.4368

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=135.6994

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=74.5234

[POZYCJA]
id=174
pd=						0
na=Opłata za składowanie ziemi z wykopów - koszt utylizacji
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=143.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=143.99	1	143,99					

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=143.99

[POZYCJA]
id=360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		0
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=302.523
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=302.523	1	251.493+51,03					

[RMS 42]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0
il=68.6727

[RMS 71]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=41.7482

[RMS 57]
nz=0.0144	0	0.0144
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3563

[POZYCJA]
id=178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		0
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=498.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=498.95	1	273,5*(1.55+0.15)+10*(1.55+0.15)*2					

[RMS 42]
nz=0.475	0	0.475
np=1
wa=0
wb=0
il=237.0012

[RMS 35]
nz=0.0007	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3493

[RMS 4]
nz=0.0011	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5488

[RMS 9]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4491

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=59.874

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1701-03	4	1701-03		0
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - łączniki rurowo-kolnierzowe o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0
il=8.42

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=355
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0304-04	11	0304-04		0
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 42]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 89]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.369

[RMS 77]
nz=2.103	0	2.103
np=1
wa=0
wb=0
il=6.309

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		0
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 42]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 64]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0
il=25.68

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[POZYCJA]
id=515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		0
na=Sieci wodociągowe - montaż trójników ciśnieniowych PE, PEHD z odejsciem kołnierzowym o śr. 160x90 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		0
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 RC o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=273.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=273.5	1	273,5					

[RMS 42]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0
il=74.392

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=278.97

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0329	0	0.0329
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9981

[RMS 86]
nz=0.0372	0	0.0372
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1742

[POZYCJA]
id=514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		0
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=32
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[RMS 42]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=51.2

[RMS 85]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-03	4	1009-03		0
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 RC o śr.zewnętrznej 90 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 42]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 47]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.178

[RMS 86]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0
il=0.222

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-03	4	1010-03		0
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 42]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.44

[RMS 84]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[POZYCJA]
id=372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		0
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej  90 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 42]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 63]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.35

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-03	4	1119-03		0
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm zabezpieczone przed złamaniem ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 74]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 62]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 88]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		0
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.418
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.418	1	(273,5+10)/200					

[RMS 42]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7472

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0355

[RMS 2]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[RMS 16]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7916

[RMS 44]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.127

[RMS 28]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1418

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2836

[RMS 20]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2836

[RMS 61]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=0
wb=0
il=7.643

[RMS 78]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=8.508

[RMS 89]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4809

[POZYCJA]
id=193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		0
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 39]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 78]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 89]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 78]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 89]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=283.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=283.5	1	273,50+10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 42]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1262

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=283.5

[RMS 50]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3119

[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0134-02	2-19	0134-02		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 42]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0112

[RMS 45]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 53]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1430-01	4	1430-01		0
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - obudowa skrzynek ulicznych, bloki oporowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.92	1	0.36+0.56					

[RMS 42]
nz=7.78	0	7.78
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1576

[RMS 30]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.966

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 7]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0874

[RMS 8]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0161

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2852

[POZYCJA]
id=532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-05	4	1413-05		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 116]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 91]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 92]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 93]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 94]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 95]
nz=9.92	0	9.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 96]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 101]
nz=4.29	0	4.29
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-06	4	1413-06		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=-2
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=-2	1	-2					

[RMS 42]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-5.06

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-2

[RMS 102]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-0.02

[RMS 103]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-2.16

[RMS 95]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-3.96

[RMS 96]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-3.4

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 104]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-0.5

[RMS 101]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=-0
wb=-0
il=-1.2

[POZYCJA]
id=534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Reduktor ciśnienia Dn 125 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 108]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=535
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Filtr siatkowy Dn 125 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 108]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-01	4	1112-01		1
mpn=_1211
na=Zawór napowietrzająco-odpowietrzający  o śr. do 50 mm .
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 108]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe- zwężka FFR 150*125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 122]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 62]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-03	4	1014-03		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe- króciec FF DN 125 mm L-500 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 62]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik 150/150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 120]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 62]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-03	4	1014-03		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik 125/50/125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.71

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD - kolano  bose 160/90".
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 42]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze i obsługa budowy CPV 45100000-8
wa=0
kn=0	0	0
id=530
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=507
pd=						0
na=Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=508
pd=						0
na=Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót .
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=509
pd=						0
na=Koszt - zajęcia pasa drogowego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

